|  |
| --- |
| Code:  voidsetup() { |
|  | for(int i=1 ;i<5;i++) |
|  | { |
|  | pinMode(i,OUTPUT); |
|  | } |
|  |  |
|  | } |
|  | void ALO() |
|  | { |
|  | for(int i=1 ;i<5 ;i++) |
|  | { |
|  | digitalWrite(i,LOW); |
|  | } |
|  | } |
|  |  |
|  | void loop() { |
|  | for(int i=1 ;i<5 ;i++) |
|  | { |
|  | if(i!=4) |
|  | { |
|  | digitalWrite(i,HIGH); |
|  | digitalWrite(i+1,HIGH); |
|  | delay(500); |
|  | ALO(); |
|  | delay(500); |
|  | } |
|  | else |
|  | { |
|  | digitalWrite(i,HIGH); |
|  | digitalWrite(i-3,HIGH); |
|  | delay(500); |
|  | ALO(); |
|  | delay(500); |
|  | } |
|  | } |
|  |  |
|  |  |
|  | } |